**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

1 сентября 2017 года № 84

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района нижегородской области**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области, на основании статьи 19 Федерального закона от 21. 12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Благовещенского сельсовета, администрация Благовещенского сельсовета **постановляет:** 1. Утвердить прилагаемые:

 1.1.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Благовещенского сельсовета (Приложение 1).

 1.2.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Благовещенского сельсовета (Приложение 2).

2.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации Благовещенского сельсовета и разместить на официальном сайте в сети Интернет администрации Воскресенского муниципального района. 3 Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.К. Смирнова

**Приложение 1**

Утверждено

постановлением администрации

Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

От 01.09.2017 г. № 84

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемаяплощадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| Порошковый огнетушительОП-4(или аналогичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водойи ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1(\*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные (двухквартирные) жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

**Приложение 2**

Утверждено

постановлением администрации

Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

От 01.09.2017 г. № 84

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;- порошковые (ОП)вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кгОП-10/9ОП-5/4 | 212 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |