**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

1 сентября 2017 года № 85

**Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», администрация Благовещенского сельсовета **постановляет:**

1.Утвердить прилагаемые:

 1.1 Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) (Приложение № 1).

 1.2 Утвердить нормы оснащения помещений ручными огнетушителями (приложение №2).

 1.3 Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение № 3).

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации сельсовета и разместить на официальном стенде в сети Интернет администрации Воскресенского муниципального района.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации Н.К. Смирнова

**Приложение 1**

Утверждено

постановлением администрации

Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

От 01.09.2017 г. № 85

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование помещения, строений** | **Наименование первичных средств пожаротушения, их количество** |  **Примечание** |
| Квартиры,комнаты | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 м2 общей площади помещений квартиры (комнаты). | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
| Асбестовое покрывало размером 1х1 м – 1 ед. на квартиру (комнату). |
| Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» [1] |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квар­тир (смотри выше). | 1. Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов.2. Закрепление инвента­ря осуществляется на общих сходах, собрани­ях и контролируется председателями уличных комитетов, председа­телями кооперативов |
| Емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра. |
| Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, вед­ра, комплекты для резки электропроводов, ножни­цы, диэлектрические боты и коврики, лопаты со­вковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава защитные экраны, ящики с песком) |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пен­ные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машинное - место. | Приобретается за счет владельцев. |
| Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. |
| Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с со­вковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. |
| Трос, бук­сирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пен­ные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади. | Приобретается за счет владельцев. |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации». | Приобретается за счет владельцев |

**Приложение 2**

Утверждено

постановлением администрации

Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

От 01.09.2017 г. № 85

**НОРМЫ**

**оснащения помещений ручными огнетушителями**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория помещения** | **Предельная защищаемая площадь, м**2 | **Класс пожара** | **Пенные и водные огнетушители вместимостью** | **Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг.** | **Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг** |
| **10л.** | **2/2** | **5/4** | **10/9** | **2/2** | **5(8)/3(5)** |  |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 200 | A | 2++ | - | 2+ | 1++ | - | - |
| B | 4+ | - | 2+ | 1++ | - | - |
| C | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
| D | - | - | 2+ | 1++ | - | - |
| В, Г | 400-800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | - | 2+ |
| D | 2+ | - | 2++ | 1+ | - | - |
| C | - | 4+ | 2++ | 1+ | - | - |
| E | - | 2+ | 2++ | 1+ | 4+ | 2++ |

**Примечание:**

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.
2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.
3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с правилами пожарной безопасности.

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители.
2. Знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании
3. Знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

**Приложение 3**

Утверждено

постановлением администрации

Благовещенского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

От 01.09.2017 г. № 85

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

**1.**У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 м3 и комплектуется двумя ведрами.

**2.**У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 м3 (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

**3.**В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

**4.**Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

**5.**На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

**6.** Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3 (местонахождение определяется на сходе).

**7.**На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

[1] для квартирных зда­ний оборудованных хо­зяйственно-питьевым водоснабжением.